**钢筋混泥土管技术要求**

招标部门:双汇采购中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 项目名称 | 钢筋直径（mm） | 竖向钢筋根数 | 环向钢筋根数 | 破坏载荷 | 其余要求 | 数量  （米） |
| 29009562 | 钢筋混凝土管公称内径d2000(Ⅱ） | 7 | 48 | 52 | 200kN/m | 企口式:钢筋混凝土管使用C30 标号混凝土，Ⅱ级管，企口，配套胶圈 | 30 |