**附件：**

**项目名称：阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）水污染源在线监测系统比对监测**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 规范要求当天频次 |
| 1 | 废水 | 厂区综合污水排放口 | COD | 1天/月 | 每天检测3次 |
| 2 | 氨氮 | 1天/月 | 每天检测3次 |
| 3 | 总磷 | 1天/月 | 每天检测3次 |
| 4 | 总氮 | 1天/月 | 每天检测3次 |
| 5 | pH值 | 1天/月 | 每天检测1次 |
| 6 | 流量 | 1天/季 | 每次流量检测1次，液位检测6次 |
| 说明：检测流量包括流量比对和液位比对两个参数。 | | | | | |

**项目名称：阜新双汇禽业有限公司（宰鸡厂）固定污染源烟气排放连续监测系统比对监测**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 规范要求当天频次 |
| 1 | 有组织废气 | 锅炉废气排放口 | 氮氧化物 | 1天/季 | 连续采样9次 |
| 2 | 烟气含氧量 | 1天/季 | 连续采样9次 |
| 3 | 烟气流速 | 1天/季 | 连续采样5次 |
| 4 | 烟气温度 | 1天/季 | 连续采样5次 |
| 5 | 含湿量 | 1天/季 | 连续采样5次 |