
	1、本表维修以外的科目，按河南2016定额下浮执行。（权重占比70%）

	2、招标前项目公司填写每年预估工程量，招标时投标单位根据企业自身情况自主填报价格。（权重占比30%）

	工程名称：双汇发展土建维修项目分部分项工程清单报价表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	金 额(元)

	
	
	
	
	含税综合单价

	
	
	
	
	

	1
	建筑垃圾外运（自然方）
	1.垃圾分类:拆除建筑垃圾、生活垃圾；
2.外运距离:不少于10km，包含垃圾处置及环保等费用；
	m³
	

	2
	剔凿洞口
	1.墙体类型：240厚砖墙（含两侧抹灰20mm厚）每个0.1㎡～0.2㎡以内；
2.部位:内外墙，高度1.2米以上；
	个
	

	3
	剔凿洞口
	1.墙体类型：240厚砖墙（含两侧抹灰20mm厚）每个0.2㎡～0.5㎡以内；
2.部位:内外墙，高度1.2米以上；
	个
	

	4
	剔凿洞口
	1.墙体类型：240厚砖墙（含两侧抹灰20mm厚）每个0.5㎡以上；
2.部位:内外墙，高度1.2米以上；
	个
	

	5
	开现浇砼屋面洞口
	1.基层：现浇钢筋砼屋面板10cm～12cm：
2.屋面上部做法：保温层及防水层；
3.部位及洞口面积: 屋面，0.1㎡～0.5㎡以内；
	个
	

	6
	开现浇砼屋面洞口
	1.基层：现浇钢筋砼屋面板10cm～12cm：
2.屋面上部做法：保温层及防水层；
3.部位及洞口面积: 屋面，0.5㎡～1㎡以内；
	个
	

	7
	开现浇砼屋面洞口
	1.基层：现浇钢筋砼屋面板10cm～12cm：
2.屋面上部做法：保温层及防水层；
3.部位及洞口面积: 屋面，1㎡以上；
	个
	

	8
	高压注浆堵漏
	1.工程量使用范围:30m以内；
2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用；
	m
	

	9
	高压注浆堵漏
	1.工程量使用范围:大于30m小于100m；
2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用；
	m
	

	10
	高压注浆堵漏
	1.工程量使用范围:大于100m及以上；
2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用；
	m
	

	11
	手提式电动切割机台班
	1.机械种类:手提式切割机；
2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用；
	台班
	

	12
	砼地面电动切割机台班
	1.机械种类:砼地面切割机；
2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用；
	台班
	

	13
	风镐
	1.机械种类:破除使用风镐机械；
2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用；
	台班
	

	14
	履带式小型挖掘机进出场费
	1.挖掘机0.6m³以内
	台·次
	

	15
	履带式挖掘机进出场费
	1.挖掘机1m³以内
	台·次
	

	16
	钢管脚手架平台搭设与拆除费用
	1.搭设高度：7米以内；
2.计算面积：水平投影面积：
3.周期：搭设、拆除共2天时间考虑；
4.计算费用包含：人工费、钢管及扣件租赁费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费及税金等一切费。
	㎡
	

	17
	钢管活动脚简易手架搭设与拆除费用
	1.搭设高度：9米以内；
2.计算面积：垂直投影面积：
3.周期：施工段周期；
4.计算费用包含：人工费、钢管及扣件租赁费、机械费、管理费、利润、安全文明施工费及税金等一切费用。
	㎡
	

	18
	清理草皮
	1.草皮种类：一般绿化草皮；
2.费用包含：清理人工费、机械费、垃圾运输费、清后场地平整、管理费、利润、税金等一切费用。
	㎡
	

	19
	防攀爬钢围栏安装（围栏甲供）
	1.围栏种类：防攀爬钢围栏安装；
2.费用包含：安装人工费、机械费、场内短途运输费、安装栏杆立杆砼浇筑抹平、管理费、利润、税金等一切费用。
	m
	

	20
	钢围栏拆除（厂区原有围栏）
	1.围栏种类：钢围栏拆除；
2.费用包含：拆除人工费、机械费、运输费、整理归堆、管理费、利润、税金等一切费用。
	m
	

	21
	车位划线（按划线面积计算）
	1.油漆种类：道路用高温涂料；
2.费用包含：人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金等一切费用。
	㎡
	

	22
	车位标注文字、图标（按字体及图标外围面积计算）
	1.油漆种类：道路用高温涂料；
2.费用包含：人工费、机械费、材料费、管理费、利润、税金等一切费用。
	㎡
	

	23
	土方挖运/外购（外运/回购土方）
	1、土壤类别：现状土，施工单位需要现场踏查及结合地质勘察报告综合考虑，综合考虑杂质土、淤泥、树枝、草木、等。
2、土方计算：土方按照天然密实体积计算。
3、运距：挖土并运至场外/回购并运至场内，运距自行考虑。
	m³
	

	24
	土方挖运（内盘土方）
	1、土壤类别：现状土，施工单位需要现场踏查及结合地质勘察报告综合考虑，综合考虑杂质土、淤泥、树枝、草木、等。
2、土方计算：土方按照天然密实体积计算。
3、运距：场区范围内倒土。
	m³
	

	25
	高强修补料地坪
	1、厚度：3cm。
2、材料：山东临沂凹立平（常温型）。
3、包含切割、拆除地坪、修复、垃圾清理指定地点、税费等所有费用。
	㎡
	

	26
	高强修补料地坪维修
	1.地面种类:原水泥地面或耐磨地面高强修补料（材料为山东临沂凹立平常温型，做法包含切割、拆除地坪、修复税费等所有费用）；
2.厚度:每增减加1cm厚；
	㎡
	

	27
	高强修补料地坪
	1、厚度：3cm。
2、材料：山东临沂凹立平（低温型），仅用于冷库。
3、包含切割、拆除地坪、修复、垃圾清理指定地点、税费等所有费用。
	㎡
	

	28
	混凝土运距
	1、运距综合考虑，不再计取。
	
	

	29
	预拌砂浆运距
	1、运距综合考虑，不再计取。
	
	

	30
	室内外面砖清洗
	1.墙面类型:外墙、内墙；
2.高度：3.6米以上（包含人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用等；包含脚手架等所有费用）；
3.渣子的二次搬运及外运按定额另行计算。
	㎡
	

	31
	室内外面砖清洗
	1.墙面类型:外墙、内墙；
2.高度：3.6米以下（包含人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用等；包含脚手架等所有费用）；
3.渣子的二次搬运及外运按定额另行计算。
	㎡
	

	32
	内外墙瓷砖剔凿
	1.墙面种类:水泥砂浆抹灰砖墙，瓷片粘贴；
2.剔凿程度:仅瓷片及结合层剔凿3.6米以上（包含原地面剔凿、垃圾外运室外指定堆放、脚手架费）；
	㎡
	

	33
	内外墙瓷砖剔凿
	1.墙面种类:水泥砂浆抹灰砖墙，瓷片粘贴；
2.剔凿程度:仅瓷片及结合层剔凿3.6米以内（包含原地面剔凿、垃圾外运室外指定堆放）；
	㎡
	

	34
	内外墙瓷砖剔凿及粘接层
	1.墙面种类:水泥砂浆抹灰砖墙，瓷片粘贴；
2.剔凿程度:瓷片、结合层及基层抹灰层剔凿3.6米以内（包含原地面剔凿、垃圾外运室外指定堆放、脚手架费）；
	㎡
	

	35
	拆除彩钢瓦吊顶、屋面
	1、 拆除废旧物运送至厂区指定地点。2、 含拆除所需脚手架等措施费用。
	㎡
	

	36
	拆除XPS彩钢夹芯板吊顶、屋面
	1、拆除废旧物运送至厂区指定地点。
2、含拆除所需脚手架等措施费用。
	㎡
	

	37
	75mm彩钢夹芯岩棉顶板
	1、彩钢板为上海宝钢生产0.5mm厚彩涂板卷。
2、厚度：75mm。
	㎡
	

	38
	墙面打孔
	1、 孔径Φ50-Φ150。2、 砖墙、素混凝土墙。
	个
	

	39
	墙面打孔
	1、 孔径Φ75-Φ120。2、 钢筋混凝土墙。3、 墙体厚度200mm-240mm。
	个
	

	40
	墙面开孔
	1、 孔径Φ150。2、 钢筋混凝土墙。3、墙体厚度240mm。
	个
	

	41
	零星防水修补
	1、 单块面积小于3㎡。2、零星修补包括基层处理、粘贴、收边、辅材，不含主材，按展开面积计算。
	㎡
	

	42
	防水修补
	1、包括基层处理、粘贴、收边、辅材，不含主材，按展开面积计算。
2、单层，3㎡≤单块面积≤100㎡；
	㎡
	

	43
	防水修补
	1、包括基层处理、粘贴、收边、辅材，不含主材，按展开面积计算。
2、单层，100㎡≤单块面积≤100㎡；
	㎡
	

	44
	防水修补
	1、包括基层处理、粘贴、收边、辅材，不含主材，按展开面积计算。
2、单层，1000㎡≤单块面积；
	㎡
	

	45
	防水修补
	每增加一层；包括粘贴、收边、辅材，不含主材，按展开面积计算。
	㎡
	

	46
	化粪池、沉淀池清淤
	1、按池体内污物体积以m³计算。
2、含清理、装车、外运、自行处置等所有费用。
	m³
	

	47
	下水道疏通
	1、 下水道疏通按疏通点位计算。2、 管径DN200以下。3、 含清理杂物装车、外运、自行处置等所有费用。
	次
	

	48
	下水道疏通
	1、下水道疏通按疏通点位计算。2、管径DN200以上，管径DN300以下。3、含清理杂物装车、外运、自行处置等所有费用。
	次
	

	49
	D300直径以内污水管道清淤
	1.计算分类:单项工程量以延长米计算；
2.包含内容：含清理、装车、外运、卸车、指定地点对方等所有费用；
	m
	

	50
	D400直径污水管道清淤
	1.计算分类:单项工程量以延长米计算；
3.包含内容：含清理、装车、外运、卸车、指定地点对方等所有费用；
	m
	

	51
	D500直径以内污水管道清淤
	1.计算分类:单项工程量以延长米计算；
4.包含内容：含清理、装车、外运、卸车、指定地点对方等所有费用；
	m
	

	52
	D600直径以内污水管道清淤
	1.计算分类:单项工程量以延长米计算；
5.包含内容：含清理、装车、外运、卸车、指定地点对方等所有费用；
	m
	

	53
	D800（含D700）直径以内污水管道清淤
	1.计算分类:单项工程量以延长米计算；
6.包含内容：含清理、装车、外运、卸车、指定地点对方等所有费用；
	m
	

	54
	防霉涂料
	1、 刮腻子贰遍。2、 涂料一底两面。3、 含脚手架、清理基层、税费等所有费用。4、 厂家参照：武汉久固、中航卡利得同类产品。5、 旧墙面含铲除涂料腻子。
	㎡
	

	55
	玻璃钢环氧树脂防腐三布五涂
	1.面积范围:50㎡以内；
2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用；
3、含池体腐蚀剔凿、粉刷等基层处理，脚手架等所有施工措施费。
	㎡
	

	56
	玻璃钢环氧树脂防腐三布五涂
	1.面积范围:50㎡以上；
2.包含内容:人材机、利润、管理费、措施费、税金等所有费用；
3、含含池体腐蚀剔凿、粉刷等基层处理，脚手架等所有施工措施费。
	㎡
	

	57
	建筑垃圾厂区短盘
	1、电动翻斗车运输。
2、容量2-3m³。
	车
	

	58
	建筑垃圾外运
	1、 建筑垃圾运出厂区（运距自行考虑）。2、 自卸汽车有效容量不少于17m³。3、 包含垃圾外运、自行处置等所有费用。4、 建筑垃圾指维修改造拆除的建筑垃圾、施工垃圾、生活垃圾。
	车
	

	59
	耐磨地坪
	1、施工用耐磨材料的品牌限定为：“巴斯夫”“西卡”“施贝”品牌，建议采用钛合金骨料，也可采用其它合金骨料，但需达到以下指标；2、合金骨料的材料用量为6公斤/平方米，地坪颜色为水泥色或绿色；3、耐磨性能：标准研磨机器503型检测，500转，磨损率≤0.17克/c㎡；4、耐磨材料莫氏硬度（标准条件养护龄期28天）：普通骨料≥0.65；特殊骨料≥0.8；5、耐磨材料抗压强度（标准条件养护龄期28天）：≥80兆帕；6、耐磨材料抗折强度（标准条件养护龄期28天）：≥10兆帕；7、成型地坪要求平整、易清洗、无污染、完全满足食品行业的卫生标准及要求。
	㎡
	

	60
	耐磨地坪切缝深4cm
	1、耐磨地坪终凝后分仓切缝，原则上沿轴线位置切割，切缝间距以6m*6m为宜，大于9m时跨中中间一道分仓缝；2、要求切缝顺直均匀一条线，不得弯曲歪斜；3、切缝深度大于4cm；4、切缝内积灰、垃圾等剔除清扫，然后使用吸尘器或鼓风机将缝内垃圾及粉尘清理干净；5、嵌缝材料采用耐磨地坪配套使用的“西卡”品牌嵌缝胶；6、嵌缝打胶要求均匀、顺直，打胶嵌满缝道，与地坪一样平整；7、打胶后及时清理地坪粘染的胶状物等垃圾，不得污染地坪；8、切缝密封胶质量要求，质保期内使用不空鼓、不脱落、不断裂、不老化。
	m
	

	61
	地坪维修
	1、200mm厚c30混凝土道路拆除及恢复
2、包含切缝、混凝土拆除、垃圾外运；混凝土道路浇筑及养护
	㎡
	

	62
	地面切缝破除、铺不锈钢排水沟
	1、混凝土道路剔除（含切缝）
2、铺不锈钢水沟、盖板（此部分甲供）
3、垃圾短盘
	m
	

	63
	砖砌井筒 成品井上部井筒砌筑(φ700) 筒高0.3m
	1、MU15烧结煤矸石M10防水砂浆砌筑成品污水井上部井圈
2、内径:700mm，墙厚240mm，高度300mm
3、内外壁抹20厚1:2水泥防水砂浆
4、井盖利旧安装
	座
	

	64
	更换雨排水管
	包含排水管拆除、更换垃圾外运；
	m
	

	65
	拆除防水层拆除
	包含卷材拆除、垃圾外运；
	㎡
	

	66
	地面砖维修
	1、零星地面砖拆除(含结合层）
2、零星地面砖铺贴（乙供材）
3、包含原地面剔凿、垃圾外运室外指定堆放
	㎡
	

	67
	墙体罩白
	1、 搭设架体；
2、 铲除已污染罩白；
3、 垃圾清运；
4、罩白施工
	㎡
	

	68
	C20混凝土垫层
	1、混凝土种类:现浇
2、混凝土强度等级:C20
3、含模板、人工浇筑
4、浇筑及其他:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m³
	

	69
	C30地圈梁混凝土
	1、混凝土种类:现浇
2、混凝土强度等级:C30
3、含模板、人工浇筑
4、浇筑及其他:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m³
	

	70
	C30构造柱
	1、混凝土种类:现浇
2、混凝土强度等级:C30
3、含模板、人工浇筑
4、泵送及其他:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m³
	

	71
	钢筋
	1、钢筋种类、规格:HRB400综合
2、钢筋制作、运输
3、钢筋安装
4、焊接（绑扎）
	t
	

	72
	预埋件预埋钢板
	1、材质：Q235B热镀锌钢板
2、规格：综合
3、制作、安装、运输
	t
	

	73
	砖基础
	1、 MU15的实心烧结砖或MU20混凝土普通砖/蒸压普通砖, M10水泥砂浆
2、大放脚以上墙面20mm厚抹灰采用1:3水泥砂浆
	m³
	

	74
	砖墙
	1、墙体厚度：200mm
2、MU10的蒸压普通砖,砂浆采用 M7.5的水泥砂浆
3、墙面20mm厚抹灰采用1:3水泥砂浆，抹灰至压顶上表面
	㎡
	

	75
	压顶
	、混凝土种类:现浇
2、混凝土强度等级:C30
3、含模板、人工浇筑
4、泵送及其他:混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
	m³
	

	76
	钢柱
	1、材质：Q235B热镀锌矩管方管
2、规格：40*60*2.5mm
3、双面镀锌量不小于60g/㎡
4、制作、安装、运输
5、屋面钢梁与钢柱连接采用焊接
	t
	

	77
	钢檩条/钢支撑
	1、材质：Q235B热镀锌矩管方管
2、规格：40*60*2.5/30*50*2
3、双面镀锌量不小于60g/㎡
4、制作、安装、运输
5、连接采用焊接
	t
	

	78
	钢檩条/钢支撑
	1、材质：Q235B热镀锌C型钢
2、规格：200*70*20*2.2/L40*40*3.0
3、双面镀锌量不小于60g/㎡
4、制作、安装、运输
5、连接采用焊接
	t
	

	79
	彩钢板墙面
	1、名称、材质：耐指纹压型彩钢板(板型820)
2、规格、型号：0.4mm/AM120
3、制作、安装、运输
	㎡
	

	80
	彩钢板屋面
	1、名称、材质：海蓝色压型彩钢板(板型820)
2、规格、型号：0.4mm/AM120
3、制作、安装、运输
4、采用打钉连接，钉帽采用耐候密封胶密封
	㎡
	

	81
	门
	1、门安装、利旧
	套
	

	82
	30mm聚氨酯喷涂
	1、位置：墙面及屋面
2、30mm厚聚氨酯喷涂
3、防火等级：B2级
	㎡
	

	83
	散水
	1、散水做法:60厚C20混凝土
2、素土夯实,向外坡3%-5%
	㎡
	

	84
	零星人工
	各项目公司招标时，投标单位自行报价，原则上不能高于当地人工市场价。
	工日
	




